Оснащение малой сцены световым оборудованием.

[bookmark: _GoBack]Первый софит: DiaLighiting Washlight 500 LED – 2 штуки;
                              Theatre DiaLighiting DT Fresnel 100W Zoom 15-55 – 3 штуки.
Второй софит:  Theatre DiaLighiting DT Fresnel 100W Zoom 15-55 – 2 штуки.
Третий софит:   DiaLighiting LED Multi Par 12x10 4 in 1 IP66 – 3 штуки.

Вынос: BriteQ BT-Theatre 100ec Mk2 – 2 штуки;
               DiaLighiting LED Multi Par 12x10 4 in 1 IP66 – 2 штуки;
               DiaLighiting Washlight 500 LED – 1 штука по центру софита.

Управление световыми приборами реализовано через интерфейс с программным обеспечением  Sunlite suite2-FC
